首页 - 龙城花园饭店

确认
产品中心
DDZY52/DDZY52-Z
概述
DDZY52/DDZY52-Z 型单相费控智能电能表，采用了先进的电能计量芯片和智能加密技术，综合了多种通讯方式既满足了单相用户的正常用电，又增强了供电部门的管理手段，是一款新型的具有多功能意义的单相电能表，目前在国际上具有领先水平。
规格及技术参数

1、额定电压Un：220VAC。

2、基本电流：1.5(6)A、1.5(9)A 、1.5(10)A、2.5(10)A 、5(20)A、5(30)A、5(40)A、5(50)A、5(60)A、10(40)A、10(50)A、10(60)A、10(80)A、15(60)A、20(80)A、10(100)A。

3、额定频率：50Hz。

4、准确度等级：有功电能1.0级、2.0级。

功能特性

1、计量功能

具有正向有功电能、反向有功电能计量功能，能存储其数据，并可以据此设置组合有功电能。

2、费控功能

电能表能接收远程售电系统下发的拉闸、允许合闸、直接合闸、ESAM数据抄读指令时，需通过严格的安全认证。

3、安全认证加密功能

电能表采用ESAM模块进行安全认证，ESAM模块的加密算法采用SM1国密算法。

4、事件记录

永久记录电能表清零事件的发生时刻及清零时的电能量数据。

5、费率、时段方案

具有两套费率时段表，可在约定的时刻自动转换；每套费率时段支持4个费率。

6、冻结功能

定时冻结：按照约定的时间及间隔冻结电能量数据；每个冻结量保存60次。

7、计时功能

采用具有温度补偿功能的内置硬件时钟电路，具有日历、计时、闰年自动转换功能。

8、通信功能

具备通信模块(可选)、RS485通信及红外通信功能。

9、具有负荷记录功能

在间隔15分钟的情况下，可记录3天的有功总电能、电压、电流、频率、有功功率、功率因素。

10、具有主动上报功能

主动上报事件可包括控制回路错误、ESAM错误、内卡初始化错误、时钟电池电压低、内部程序错误、存储器故障、时钟故障、开表盖、功率反向等事件。